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	Модель
	Краткое описание
	Цена

	IP-камеры

	Корпусные видеокамеры под  C/CS объектив
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	DH-IPC-HF5431EP



	Камера IP корпусная 4MP с аппаратным WDR;
1/3" 4Mп CMOS; крепление объектива: C/CS; сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 4MP (1~25к/с); чувствительность: 0.01лк/F1.2(цвет), 0.001лк@F1.2(Ч/Б); ВИДЕОАНАЛИТИКА,ABF,ROI,WDR 120db,3DNR,ONVIF;поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1 (встр. микрофон) ;тревожные вх.вых 2/1;PAL 960H видеовыход; RS485; питание: DC12В/AC24В/PОE; Рабочая температура: -10 -+60 С;
	20 100 ₽

	DH-IPC-HF5231EP
	Камера IP корпусная Starlight 1080P с аппаратным WDR; 1/2.8" 2Mп Sony Exmor CMOS; крепление объектива: C/CS; сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P(1~50к/c); чувствительность: 0.005лк/F1.2(цвет), 0.001лк@F1.2(Ч/Б); ВИДЕОАНАЛИТИКА,DEFOG, ABF,ROI,WDR 120db, 3DNR, ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1 (встр. микрофон) ;тревожные вх.вых 2/1; PAL 960H видеовыход; RS485; питание: DC12В/AC24В/POE; Рабочая температура: -10 -+60 С;
	16 500 ₽

	DH-IPC-EB5500P
	Камера IP "FISHEYE" 5MP;
1/3" 5Mп CMOS; фикс. объектив: 1,42мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 5MP(1~12к/с)/UXGA(1~25к/с); чувствительность: 0.01lux/F2.6(цвет), 0.001Lux@F2.6(ч.б); EPTZ, DEWARP, Double Panoramic,DWDR, 3DNR, ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1 (встр.микрофон);тревожные вх.вых 1/1; питание: DC12В/PoE; IK10; Рабочая температура: -40 -+60 С;
	22 800 ₽

	Уличные видеокамеры с вариофокальным объективом
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	DH-IPC-HFW5830EP-Z



	Камера IP цилиндрическая уличная 8MP (4К);
1/2.5" 8Mп CMOS; моторизированный объектив: 2.7-12мм; сжатие: 
H.265+/H.265/H.264+/H.264;разрешение и скорость трансляции видео: 4K(1~15к/с), 3MP/720P@(1~25к/с); чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет),0лк@F1.6(ИК вкл); ; Дальность ИК:50м; ВИДЕОАНАЛИТИКА,ROI, DWDR,3DNR,SMART FOCUS,ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1; тревожные вх.вых 2/1; питание: DC12В/POE; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 С;
	35 100 ₽
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	DH-IPC-HFW5431EP-Z



	Камера IP цилиндрическая уличная 4MP;
1/3" 4Mп CMOS; моторизированный объектив: 2.7-12мм; сжатие: 
H.265+/H.265/H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 4MP (1~25к/c); чувствительность: 0.03лк/F1.4(цвет),0лк@F1.4(ИК вкл); Дальность ИК:50м; ВИДЕОАНАЛИТИКА,ROI,WDR 120db,3DNR,SMART FOCUS,ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1; тревожные вх.вых 2/1; питание: DC12В/POE; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 С;
	22 300 ₽
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	DH-IPC-HFW5231EP-Z



	Камера IP цилиндрическая уличная 1080P;
1/2.8" 2Mп Sony Exmor CMOS; моторизированный объектив: 2.7-12мм; сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P(1~50к/c); чувствительность: 0.006лк/F1.4(цвет),0лк@F1.4(ИК вкл); Дальность ИК:50м; ВИДЕОАНАЛИТИКА,ROI,WDR 120db,3DNR,SMART FOCUS,ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1 ;тревожные вх.вых 2/1; питание: DC12В/POE; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 С;
	19 000 ₽

	[image: ]
	DH-IPC-HFW5231EP-Z12



	Камера IP цилиндрическая уличная 1080P;
1/2.8" 2Mп CMOS; моторизированный объектив: 5.3-64мм; сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P(1~50к/c)/1080P/D1(1~25к/c); чувствительность: 0.006лк/F1.4(цвет, 1/3с), 0.05лк/F1.4(цвет, 1/30с), 0лк@F1.4(ИК вкл); Дальность ИК:200м; ВИДЕОАНАЛИТИКА,ROI,WDR 120db,3DNR,ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1 ;тревожные вх.вых 2/1; питание: DC12В/POE; IP67; Рабочая температура: -30 -+60 С;
	23 600 ₽

	DH-IPC-HFW2421RP-ZS-IRE6
	Камера IP цилиндрическая уличная 4MP;
1/3" 4Mп CMOS; моторизированный объектив: 2.7-12мм; сжатие: H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 4MP (1~20к/с), 3MP/D1/CIF(1~25к/c); чувствительность: 0.1лк/F1.4(цвет),0лк@F1.4(ИК вкл); Дальность ИК:60м; поддержка Micro SD; WDR 120db,3DNR,SMART FOCUS,ONVIF; питание: DC12В/POE; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 С;
	14 600 ₽

	DH-IPC-HFW2421RP-VFS-IRE6
	Камера IP цилиндрическая уличная 4MP;
1/3" 4Mп CMOS; вариофокальный объектив: 2.7-12мм; сжатие: H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 4MP (1~20к/с), 3MP/D1/CIF (1~25к/c); чувствительность: 0.1лк/F1.4(цвет),0лк@F1.4(ИК вкл); Дальность ИК:60м; поддержка Micro SD; WDR 120db,3DNR,ONVIF; питание: DC12В/POE; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 С;
	13 700 ₽
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	DH-IPC-HFW2221RP-VFS-IRE6



	Камера IP цилиндрическая уличная 1080p;
1/3" 2Mп CMOS; вариофокальный объектив: 2.7-12мм; сжатие: H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P/D1/CIF(1~25к/c); чувствительность: 0.1лк/F1.4(цвет),0лк@F1.4(ИК вкл); Дальность ИК:60м; поддержка Micro SD; WDR 120db,3DNR,ONVIF; питание: DC12В/POE; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 С;
	12 200 ₽

	DH-IPC-HFW2121RP-VFS-IRE6
	Камера IP цилиндрическая уличная 1,3MР;
1/3" 1.3Mп Sony Exmor CMOS; вариофокальный объектив: 2.7-12мм; сжатие: H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 1,3MP(1~25к/c); чувствительность: 0.1лк/F1.4(цвет),0лк@F1.4(ИК вкл); Дальность ИК:60м; поддержка Micro SD; WDR 120db,3DNR,ONVIF; питание: DC12В/POE; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 С;
	10 800 ₽
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	DH-IPC-HFW4830EP-S-0400B



	Камера IP цилиндрическая уличная 8MP (4K);
1/2.5" 8MP Sony Exmor CMOS; фикс. объектив: 4мм; сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 4K(1~15к/с), 3MP/720P@(1~25к/с); чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет),0лк@F1.6(ИК вкл); Дальность ИК:40м; поддержка Micro SD; DWDR,3DNR,ROI, ONVIF; питание: DC12В/PОE; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 С;
	19 200 ₽

	DH-IPC-HFW4431EP-S-0360B
	Камера IP цилиндрическая уличная 4MP;
1/3" 4MP CMOS; фикс. объектив: 3.6мм; сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 4MP (1~25к/c); чувствительность: 0.08лк/F2.0(цвет),0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:40м; ВИДЕОАНАЛИТИКА,ROI, WDR 120db,3DNR,ONVIF; питание: DC12В/PОE; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 С;
	12 400 ₽

	DH-IPC-HFW4231EP-S-0360B
	Камера IP цилиндрическая уличная 1080P;
1/2,8" 1080P Sony Exmor CMOS; фикс. объектив:3.6мм; сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P(1~50к/c); чувствительность: 0.009лк/F2.0(цвет),0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:40м; ВИДЕОАНАЛИТИКА,ROI,WDR 120db,3DNR,ONVIF; питание: DC12В/PОE; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 С;
	11 100 ₽

	DH-IPC-HFW1420SP-0360B
	Камера IP цилиндрическая уличная 4MP;
1/3" 4MP CMOS; фикс. объектив: 3.6мм; сжатие: 
H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 4MP(1~20к/c),3MP/1080P(1~25к/c); чувствительность: 0.1лк/F2.0(цвет),0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:30м; DWDR,3DNR,ONVIF; питание: DC12В/PОE; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 С;
	9 100 ₽

	DH-IPC-HFW1320SP-0360B
	Камера IP цилиндрическая уличная 3Mп;
1/3" 3Mп CMOS; фикс. объектив: 3,6мм; сжатие: 
H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 3Мп(1~20к/c)/1080P/D1/CIF(1~25к/c); чувствительность: 0.1лк/F2.0(цвет),0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:30м;DWDR,3DNR,ONVIF; питание: DC12В/PОE; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 С;
	7 500 ₽

	DH-IPC-HFW1220SP-0360B
	Камера IP цилиндрическая уличная 1080P;
1/2.9" 1080P CMOS; фикс. объектив: 3,6мм; сжатие: 
H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P(1~25к/c); чувствительность: 0.1лк/F2.0(цвет),0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:30м;DWDR,3DNR,ONVIF; питание: DC12В/PОE; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 С;
	5 800 ₽

	DH-IPC-HFW1120SP-0360B
	Камера IP цилиндрическая уличная 1,3MP;
1/3" 1,3MP CMOS; фикс. объектив: 3,6мм; сжатие: H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 1,3MP/D1/CIF(1~25к/c); чувствительность: 0.5лк/F2.5(цвет),0лк@F2.5(ИК вкл); Дальность ИК:30м;DWDR,3DNR,ONVIF; питание: DC12В/PОE; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 С;
	5 100 ₽

	DH-IPC-HFW1020SP-0280B-S3
	Камера IP цилиндрическая уличная 720P;
1/4" 1MP CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 720P(1~25к/c); чувствительность: 0.5лк/F2.5(цвет),0лк@F2.5(ИК вкл); Дальность ИК:30м;DWDR,3DNR,ONVIF; питание: DC12В/PОE; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 С;
	4 400 ₽

	Купольные антивандальные видеокамеры с вариофокальным объективом

	DH-IPC-HDBW5830RP-Z
	Камера IP купольная антивандальная 8MP(4К);
1/2.5" 8Mп CMOS; моторизированный объектив: 2.7-12мм; сжатие: 
H.265+/H.265/H.264+/H.264;разрешение и скорость трансляции видео: 4K(1~15к/с), 3MP/720P@(1~25к/с); чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет),0лк@F1.6(ИК вкл); ; Дальность ИК:50м; ВИДЕОАНАЛИТИКА,ROI, DWDR, 3DNR, SMART FOCUS,ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1; тревожные вх.вых 1/1; питание: DC12В/POE; IP67/IK10; Рабочая температура: -40 -+60 С;
	35 100 ₽

	DH-IPC-HDBW5431RP-Z
	Камера IP купольная антивандальная 4MP;
1/3" 4Mп CMOS; моторизированный объектив: 2.7-12мм; сжатие: 
H.265+/H.265/H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 4MP (1~25к/c); чувствительность: 0.03лк/F1.4(цвет),0лк@F1.4(ИК вкл); Дальность ИК:50м; ВИДЕОАНАЛИТИКА,ROI,WDR 120db, 3DNR, SMART FOCUS, ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1; тревожные вх.вых 1/1; питание: DC12В/POE; IP67/IK10; Рабочая температура: -40 -+60 С;
	21 900 ₽

	DH-IPC-HDBW5231RP-Z
	Камера IP купольная антивандальная 1080Р;
1/2,8" 2Mп Sony Exmor CMOS; моторизированный объектив: 2.7-12мм; сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P(1~50к/c); чувствительность: 0.006лк/F1.4(цвет),0лк@F1.4(ИК вкл); Дальность ИК:50м; ВИДЕОАНАЛИТИКА,ROI,WDR 120db,3DNR,SMART FOCUS,ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1 ;тревожные вх.вых 1/1; питание: DC12В/POE; IP67/ IK10; Рабочая температура: -40 -+60 С;
	19 000 ₽

	DH-IPC-HDW2421RP-ZS
	Камера IP купольная 4MP;
1/3" 4Mп CMOS; варифокальный объектив: 2.7-12мм; сжатие: H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 4MP (1~20к/с), D1/CIF(1~25к/c); чувствительность: 0.1лк/F1.4(цвет),0лк@F1.4(ИК вкл); Дальность ИК:60м; Micro SD; WDR 120db,3DNR, SMART FOCUS, ONVIF; питание: DC12В/POE; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 С;
	14 100 ₽

	DH-IPC-HDBW2421RP-ZS
	Камера IP купольная антивандальная 4MP;
1/3" 4Mп CMOS; моторизованный объектив: 2.7-12мм; сжатие: H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 4MP (1~20к/с), 1080P/D1/CIF(1~25к/c); чувствительность: 0.1лк/F1.4(цвет),0лк@F1.4(ИК вкл); Дальность ИК:30м; поддержка Micro SD; WDR 120db,3DNR,SMART FOCUS, ONVIF; питание: DC12В/POE;IP67/IK10; Рабочая температура: -40 -+60 С;
	14 600 ₽

	DH-IPC-HDBW2421RP-VFS
	Камера IP купольная антивандальная 4MP;
1/3" 4Mп CMOS; варифокальный объектив: 2.7-12мм; сжатие: H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 4MP (1~20к/с), 3MP/1080P(1~25к/c); чувствительность: 0.1лк/F1.4(цвет),0лк@F1.4(ИК вкл); Дальность ИК:30м; поддержка Micro SD;WDR 120db,3DNR,ONVIF; питание: DC12В/POE;IP67/IK10; Рабочая температура: -40 -+60 С;
	13 700 ₽

	DH-IPC-HDBW2221RP-VFS
	Камера IP купольная антивандальная 1080Р;
1/3" 2Mп CMOS; вариофокальный объектив: 2.7-12мм; сжатие: H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P/720P(1~25к/c); чувствительность: 0.1лк/F1.4(цвет),0лк@F1.4(ИК вкл); Дальность ИК:30м; поддержка Micro SD; WDR 120db,3DNR,ONVIF; питание: DC12В/POE;IP67/IK10; Рабочая температура: -40 -+60 С;
	12 200 ₽

	DH-IPC-HDBW2121RP-VFS
	Камера IP купольная антивандальная 1,3MР;
1/3" 1.3Mп Sony Exmor CMOS; вариофокальный объектив: 2.7-12мм; сжатие:H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 1,3MP(1~25к/c); чувствительность: 0.1лк/F1.4(цвет),0лк@F1.4(ИК вкл); Дальность ИК:30м; поддержка Micro SD; WDR 120db,3DNR,ONVIF; питание: DC12В/POE; IP67/IK10; Рабочая температура: -40 -+60 С;
	10 600 ₽

	Купольные видеокамеры с фиксированным объективом

	DH-IPC-HDW4830EMP-AS-0400B
	Камера IP купольная 8MP (4K);
1/2.5" 8MP Sony Exmor CMOS; фикс. объектив: 4мм; сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 4K(1~15к/с), 3MP/720P@(1~25к/с); чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет),0лк@F1.6(ИК вкл); Дальность ИК:50м; DWDR,3DNR,ONVIF; поддержка Micro SD; Встроенный микрофон; питание: DC12В/PОE; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 С;
	19 200 ₽

	DH-IPC-HDW4431EMP-AS-0280B
	Камера IP купольная 4MP;
1/3" 4MP CMOS; фикс. объектив 2.8мм (6мм); сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 4MP(1~25к/c); чувствительность: 0.08лк/F2.0(цвет),0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:50м; ВИДЕОАНАЛИТИКА,ROI,WDR 120db, 3DNR, ONVIF; поддержка Micro SD; Встроенный микрофон; питание: DC12В/PОE; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 С;
	12 400 ₽

	DH-IPC-HDW4231EMP-AS-0360B
	Камера IP купольная 1080P;
1/2.8” 1080P Exmor CMOS; фикс. объектив 3,6мм; сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P(1~50к/c); чувствительность: 0.009лк/F2.0(цвет),0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:50м; ВИДЕОАНАЛИТИКА,ROI,WDR 120db, 3DNR, ONVIF; поддержка Micro SD; Встроенный микрофон; питание: DC12В/PОE; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 С;
	11 100 ₽

	DH-IPC-HDW4231EMP-AS-0600B
	Камера IP купольная 1080P;
1/2.8” 1080P Exmor CMOS; фикс. объектив 6мм; сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P(1~50к/c); чувствительность: 0.009лк/F2.0(цвет),0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:50м; ВИДЕОАНАЛИТИКА,ROI,WDR 120db, 3DNR, ONVIF; поддержка Micro SD; Встроенный микрофон; питание: DC12В/PОE; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 С;
	11 100 ₽

	DH-IPC-HDBW1420EP-0280B
	Камера IP купольная антивандальная 4MP;
1/3" 4MP CMOS; фикс. объектив: 2.8мм; сжатие:H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 4MP (1~20к/с), 3MP/1080P (1~25к/c); чувствительность: 0.1лк/F2.0(цвет),0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:30м; DWDR,3DNR,ONVIF; питание: DC12В/PОE; IP67, IK10; Рабочая температура: -40 -+60 С;
	9 300 ₽

	DH-IPC-HDW1320SP-0280B
	Камера IP  купольная  3Mп;
1/3" 3Mп CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: 
H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 3Мп(1~20к/c)/1080P/D1/CIF(1~25к/c); чувствительность: 0.1лк/F2.0(цвет),0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:20м;DWDR,3DNR,ONVIF; питание: DC12В/PОE; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 С;
	7 500 ₽

	DH-IPC-HDW1220SP-0280B
	Камера IP купольная 1080P;
1/2.9" 1080P CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: 
H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P/D1/CIF(1~25к/c); чувствительность: 0.1лк/F2.0(цвет),0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:30м;DWDR,3DNR,ONVIF; питание: DC12В/PОE; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 С;
	5 800 ₽

	DH-IPC-HDW1020SP-0280B-S3
	Камера IP купольная 1MP;
1/4" 1MP CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 720P(1~25к/c); чувствительность: 0.5лк/F2.5(цвет),0лк@F2.5(ИК вкл); Дальность ИК:30м;DWDR,3DNR,ONVIF; питание: DC12В/PОE; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 С;;
	4 400 ₽

	Мини-купольные видеокамеры с фиксированным объективом

	DH-IPC-HDBW4431FP-AS-0280B
	Камера IP Мини-купольная антивандальная ;
1/3" 4MP CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие:H.265+/H.265/H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 4MP(1~25к/c); чувствительность: 0.08лк/F2.0(цвет),0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:20м; ВИДЕОАНАЛИТИКА,ROI,WDR 120db,3DNR,ONVIF; поддержка Micro SD; Встроенный микрофон; питание: DC12В/PОE; IP67,IK10 ; Рабочая температура: -40 -+60 С;
	13 000 ₽

	DH-IPC-HDBW4231FP-AS-0360B
	Камера IP мини-купольная антивандальная 1080P;
1/2.8" 1080P Exmor CMOS; фикс. объектив: 3,6мм; сжатие:H.265+/H.265/H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P(1~50к/c); чувствительность: 0.009лк/F2.0(цвет),0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:20м; ВИДЕОАНАЛИТИКА,ROI,WDR 120db,3DNR,ONVIF; поддержка Micro SD; Встроенный микрофон; питание: DC12В/PОE; IP67,IK10 ; Рабочая температура: -40 -+60 С;
	11 100 ₽

	DH-IPC-HDPW1420FP-AS-0280B
	Камера IP мини-купольная антивандальная 4MP;
1/3" 4MP CMOS; фикс. объектив: 2,8мм;  сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 4MP(1~20к/c),3MP/1080P(1~25к/c); чувствительность: 0.01лк/F2.0(цвет),0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:20м; ROI,3DNR,ONVIF; поддержка Micro SD; Встроенный микрофон; питание: DC12В/PОE; IP67; пластиковый корпус; Рабочая температура: -40 -+60 С;
	9 700 ₽

	Миниатюрные IP видеокамеры

	DH-IPC-K35AP
	Камера IP миниатюрная 3MP c POE;
1/3" 3MP CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 3MP (1~20к/с), 1080P/VGA/QVGA(1~25к/c); чувствительность: 0.78лк/F2.0(цвет), 0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:10м; DWDR, 3DNR, PIR, ONVIF; поддержка Micro SD; встр. микрофон/динамик ;тревожные вх.вых 1/1; питание: DC12В/POE; Рабочая температура: -10 -+45 С;
	8 800 ₽

	DH-IPC-K15AP
	Камера IP миниатюрная 1,3MP c POE;
1/3" 1,3MP CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1,3MP/720P(1~25к/c); чувствительность: 0.5лк/F2.0(цвет), 0лк@F2.0(ИК вкл);Дальность ИК:10м; DWDR, 3DNR, PIR, ONVIF; поддержка Micro SD; встр. микрофон/динамик ;тревожные вх.вых 1/1; питание: DC12В/POE; Рабочая температура: -10 -+45 С;
	6 400 ₽

	WI-FI видеокамеры

	DH-IPC-A26P
	Камера IP купольная поворотная Wi-Fi 1080P;
1/2.9" 2Mп CMOS; фикс. объектив: 3,6мм; сжатие: H.265/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 2Мп(1~25к/c); Дальность ИК:10м; ONVIF; поворот: 0°~±355°, наклон: 0°~90°; поддержка Micro SD; встр. микрофон/динамик; питание: DC5В; Рабочая температура: -10 -+45 С;
	11 100 ₽

	DH-IPC-A15P
	Камера IP купольная поворотная Wi-Fi 1,3MP;
1/3" 1,3MP CMOS; фикс. объектив: 3,6мм; сжатие: H.264/H.264B/H.264H/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1,3MP/VGA/QVGA(1~25к/c); Дальность ИК:10м; DWDR, 3DNR, ONVIF; поворот: 0°~±180°, наклон: 0°~90°, 25 предустановок; поддержка Micro SD; встр. микрофон/динамик; питание: DC5В; Рабочая температура: -10 -+45 С;
	10 200 ₽

	DH-IPC-K46P
	Камера IP миниатюрная Wi-Fi 4MP;
1/3" 4Mп CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: H.265/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 4Мп(1~20к/c); Дальность ИК:10м; ONVIF; поддержка Micro SD; встр. микрофон/динамик; тревожные вх.вых 1/1 питание: DC12В; Рабочая температура: -10 -+45 С;
	10 200 ₽

	DH-IPC-K26P
	Камера IP миниатюрная Wi-Fi 1080P;
1/3" 2Mп CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: H.265/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 2Мп(1~25к/c); Дальность ИК:10м; ONVIF; поддержка Micro SD; встр. микрофон/динамик; тревожные вх.вых 1/1 питание: DC12В; Рабочая температура: -10 -+45 С;
	8 200 ₽

	DH-IPC-K15P
	Камера IP миниатюрная Wi-Fi 1,3MP;
1/3" 1,3MP CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1,3MP/VGA/QVGA(1~25к/c); Дальность ИК:10м; DWDR, 3DNR, PIR, ONVIF; поддержка Micro SD; WI-FI; встр. микрофон/динамик ;тревожные вх.вых 1/1; питание: DC12В; Рабочая температура: -10 -+45 С;
	6 400 ₽

	DH-IPC-HDBW1430EP-AW-0280B
	Камера IP Купольная Wi-Fi 4Мп, ICR
H.265/H.264, 4M@20к/с, 3Мп(1~25к/с) ,
фикс. объектив: 2,8мм; 
ИК 30m,IP66,DC12V 2.4GHz Wi-Fi, Micro SD, PoE, 1/1 audio in/out, 1/1 alarm in/out
	13 500 ₽

	DH-IPC-HDBW1120EP-W-0280B
	Камера IP купольная Wi-Fi 1,3MP;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1/3" 1,3MP CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1,3MP/VGA(1~25к/c); чувствительность: 0.5лк/F2.5(цвет), 0лк@F2.5(ИК вкл);Дальность ИК:30м; DWDR, 3DNR, ONVIF; поддержка Micro SD; питание: DC12В; IP67; IK10;Рабочая температура: -10 -+50 С;
	6 800 ₽

	DH-IPC-HFW1120SP-W-0360B
	Камера IP уличная Wi-Fi 1,3MP;
1/3" 1,3MP CMOS; фикс. объектив: 3,6мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1,3MP/VGA(1~25к/c); чувствительность: 0.1лк/F2.0(цвет), 0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:30м; DWDR, 3DNR, ONVIF; поддержка Micro SD; встр. микрофон; питание: DC12В;IP67; Рабочая температура: -10 -+50 С;
	6 000 ₽

	Скоростные PTZ видеокамеры

	DH-SD59430U-HNI
	Камера IP поворотная скоростная уличная 4MP;
1/3" 4Mп CMOS; 30-ти кратный оптический зум; Дальность ИК: 100м; сжатие: H.265/H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 4MP (1~25к/с), 1080P (1~50к/с) ; чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет), 0лк@F1.6(ИК вкл.); ВИДЕОАНАЛИТИКА,WDR 120db,3DNR,ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1;тревожные вх.вых 2/1; PAL 960H видеовыход; питание: AC24В/PОE+; IP66; Рабочая температура: -40 -+70 С;
	69 500 ₽

	DH-SD59230U-HNI
	Камера IP поворотная скоростная уличная 1080P с автотрекингом;
1/2.8" 2Mп Sony Exmor CMOS; 30-ти кратный оптический зум; сжатие: H.265/H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P/720P (1~50к/с) ; Дальность ИК: 150м; чувствительность: 0.005лк/F1.6(цвет), 0лк@F1.6(ИК вкл.); АВТОСЛЕЖЕНИЕ, ВИДЕОАНАЛИТИКА,WDR 120дб, 3DNR,ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1;тревожные вх.вых 2/1; питание: AC24В/PОE+; IP66; Рабочая температура: -40 -+70 С;
	62 100 ₽

	DH-SD50230U-HNI
	Камера IP поворотная скоростная уличная 1080P автотрекингом;
1/2.8" 2Mп Sony Exmor CMOS; 30-ти кратный оптический зум; сжатие: H.265/H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P (1~50к/с) ; чувствительность: 0.005лк/F1.6(цвет), 0,0005лк@F1.6(ч.б); АВТОСЛЕЖЕНИЕ, ВИДЕОАНАЛИТИКА,WDR 120дб, 3DNR,ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1;тревожные вх.вых 2/1; питание: AC24В/PОE+; IP67/IK10; Рабочая температура: -40 -+60 С;
	56 700 ₽

	DH-SD59225U-HNI
	Камера IP поворотная скоростная уличная 1080P c автотрекингом;
1/2.8" 2Mп Sony Exmor CMOS; 25-ти кратный оптический зум; Дальность ИК: 150м; сжатие: H.265/ H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P (1~50к/с); чувствительность: 0.005лк/F1.6(цвет), 0лк@F1.6(ИК вкл.); АВТОСЛЕЖЕНИЕ, ВИДЕОАНАЛИТИКА, WDR 120db, 3DNR,ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1;тревожные вх.вых 2/1; питание: AC24В/POE+; IP66; Рабочая температура: -40 -+70 С;
	42 000 ₽

	DH-SD59131U-HNI
	Камера IP поворотная скоростная уличная 1,3MP c автотрекингом;
1/2.8" 1,3Mп Sony Exmor CMOS; 31 кратный оптический зум; Дальность ИК: 150м; сжатие: H.265/H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 720P (1~50к/с) ; чувствительность: 0.005лк/F1.6(цвет), 0лк@F1.6(ИК вкл.); АВТОСЛЕЖЕНИЕ, ВИДЕОАНАЛИТИКА,WDR 120db , 3DNR,ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1;тревожные вх.вых 2/1; питание: AC24В/POE+; IP66; Рабочая температура: -40 -+70 С;
	42 000 ₽

	DH-SD50225U-HNI
	Камера IP Скоростная поворотная уличная 1080P c автотрекингом;
1/2.8" 2Mп Sony Exmor CMOS; 25-ти кратный оптический зум; сжатие: H.265/ H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P/720P (1~50к/с); чувствительность: 0.005лк/F1.6(цвет), 0,0005лк@F1.6(ч.б.);АВТОСЛЕЖЕНИЕ, ВИДЕОАНАЛИТИКА,WDR 120db, 3DNR,ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1;тревожные вх.вых 2/1; питание: AC24В/POE+; IP67/IK10; Рабочая температура: -40 -+60 С;
	36 600 ₽

	DH-SD49225T-HN
	Камера IP поворотная скоростная уличная 1080P;
1/2.8" 2Mп Sony Exmor CMOS; 25-ти кратный оптический зум; Дальность ИК: 100м; сжатие: H.265/H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P (1~50к/с) ; чувствительность: 0.005лк/F1.6(цвет), 0лк@F1.6(ИК вкл.); ВИДЕОАНАЛИТИКА, WDR 120db, 3DNR,ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1;тревожные вх.вых 2/1; питание: DC12В/PОE+; IP66; Рабочая температура: -40 -+70 С;
	34 700 ₽

	DH-SD49212T-HN
	Камера IP поворотная скоростная уличная 1080P;
1/2.8" 2Mп STARVIS™ CMOS; 12-ти кратный оптический зум; Дальность ИК: 100м; сжатие: H.265/H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P/720P/D1/CIF (1~25к/с) ; чувствительность: 0.005лк/F1.6(цвет), 0лк@F1.6(ИК вкл.); ВИДЕОАНАЛИТИКА, WDR 120db, Ultra DNR (2D/3D),ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1;тревожные вх.вых 2/1; питание: DC12В/PОE+; IP66; Рабочая температура: -40 -+70 С;
	32 900 ₽

	DH-SD40212T-HN
	Камера IP поворотная скоростная уличная 1080P;
1/2.7” 2Мп CMOS; 12-ти кратный оптический зум; сжатие: H.265/H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P (1~25к/с) ; чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет), ч/б 0,005 лк; ВИДЕОАНАЛИТИКА, WDR 120db, 3DNR,ONVIF; поддержка NAS, Micro SD; аудио вх. вых 1/1;тревожные вх.вых 2/1; питание: DC12В/PОE+; IP66; IK10; Рабочая температура: -40 -+60 С;
	31 100 ₽

	
	DH-SD42C212T-HN



	Камера IP поворотная скоростная внутренняя PTZ 1080P;
1/2.7" 2Mп CMOS; 12-ти кратный оптический зум; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P (1~25к/с), 720P (1~50к/с) ; чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет), 0,005лк@F1.6(ч.б); ВИДЕОАНАЛИТИКА,WDR 120db, 3DNR,ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1;тревожные вх.вых 2/1; питание: AC24В/PОE+; IK10; Рабочая температура: -40 -+60 С;
	27 400 ₽

	DH-SD29204T-GN
	Камера IP поворотная скоростная внутренняя 1080P;
1/2.7" 2Mп CMOS; 4-x кратный оптический зум; дальность ИК: 30м; сжатие: H.264+/H.264 / MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P (1~25к/с), 720P (1~50к/с) ; чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет), 0лк@F1.6(ИК вкл.); ВИДЕОАНАЛИТИКА, WDR 120db, 3DNR,ONVIF; поддержка Micro SD; встр. микрофон; питание: DC12В/PОE; Рабочая температура: -40 -+60 С;
	16 500 ₽
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	DH-SD22204T-GN



	Камера IP поворотная скоростная внутренняя 1080P;
1/2.7" 2Mп CMOS; 4-х кратный оптический зум; сжатие: H.264+/H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P (1~25к/с), 720P (1~50к/с) ; чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет), 0,005лк@F1.6(ч.б);ВИДЕОАНАЛИТИКА, WDR 120db, 3DNR,ONVIF; поддержка Micro SD; питание: DC12В/PОE; IP66; IK10; Рабочая температура: -40 -+60 С;
	12 800 ₽

	IP-видеорегистраторы

	4-х канальные IP видеорегистраторы

	DHI-NVR2204-S2
	Видеорегистратор IP 4-х канальный 6MP; Входящий поток на запись: до 80Mb/s; Запись : разрешение до 6MP; декодирование: 4ch х 1080Р; HDD: 2 SATA3 до 12Тб; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 100Mb; USB: 2 порта 2.0;Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Питание: DC 12В/ 3Вт
	10 400 ₽

	DHI-NVR4104HS-W-S2
	Видеорегистратор IP 4-х канальный 5MP c WI-FI; Входящий поток на запись: до 80Mb/s; Запись : разрешение до 1080P; декодирование: 4 х 4MP; HDD: 1 SATA3 до 6Тб; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 100Mb; USB: 2 порта 2.0; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Питание: DC 12В/ 10Вт
	13 200 ₽
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	DHI-NVR2104HS-P-S2



	Видеорегистратор IP 4-х канальный 6MP c 4 РОЕ портами; Входящий поток на запись: до 80Mb/s; Запись : разрешение до 6MP; декодирование: 4ch х 1080Р; HDD: 1 SATA3 до 6Тб; 4 POE порта; Видеовыходы:1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 100Mb; USB: 2 порта 2.0;Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Питание: DC 48В
	8 500 ₽

	DHI-NVR2104HS-S2
	Видеорегистратор IP 4-х канальный 6MP; Входящий поток на запись: до 80Mb/s; Запись : разрешение до 6MP; HDD: 1 SATA3 до 6Тб; декодирование: 4ch х 1080Р; Видеовыходы:1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 100Mb; USB: 2 порта 2.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Питание: DC 12В
	5 300 ₽

	DHI-NVR2104-S2
	Видеорегистратор IP 4-х канальный 6MP; Входящий поток на запись: до 80Mb/s; Запись : разрешение до 6MP; HDD: 1 SATA3 до 6Тб; декодирование: 4ch х 1080Р; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 100Mb; USB: 2 порта 2.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Питание: DC 12В/ 10Вт
	4 500 ₽

	8-ми канальные IP видеорегистраторы

	[image: ]
	DHI-NVR4208-4KS2



	Видеорегистратор IP 8-ми канальный H.265/H.264 и 4K; Входящий поток на запись: до 200Mb/s; Запись: разрешение до 8MP; HDD: 2 SATA3 до 12Тб; декодирование: 2ch х до 4K, 8ch x 1080P; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 1Gb; USB: 1 порт 2.0, 1 порт 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 4/2; P2P, ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Питание: DC 12В/ 6.9Вт
	18 800 ₽

	DHI-NVR2208-8P-S2
	Видеорегистратор IP 8-ми канальный 6MP c 8 РОЕ портами; Входящий поток на запись: до 80Mb/s; Запись: разрешение до 6MP; декодирование: 4ch х 1080Р; HDD: 2 SATA3 до 12Тб; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 100Mb; 8 POE портов; USB: 2 порта 2.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; P2P, ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Питание: DC 53В
	18 800 ₽

	DHI-NVR2208-S2
	Видеорегистратор IP 8-ми канальный 6MP; Входящий поток на запись: до 80Mb/s; Запись : разрешение до 6MP; декодирование: 4ch х 1080Р; HDD: 2 SATA3 до 12Тб; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 100Mb; USB: 2 порта 2.0;Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; P2P, ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Питание: DC 12В/ 3Вт
	11 300 ₽

	DHI-NVR2108HS-8P-S2
	Видеорегистратор IP 8-ми канальный 6MP c 8 РОЕ портами; Входящий поток на запись: до 80Mb/s; Запись : разрешение до 6MP; декодирование: 4ch х 1080Р; HDD: 1 SATA3 до 6Тб; 8 POE портов; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 100Mb; USB: 2 порта 2.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; P2P, ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Питание: DC 48В/ 10Вт
	12 600 ₽

	DHI-NVR2108HS-S2
	Видеорегистратор IP 8-ми канальный 6MP; Входящий поток на запись: до 80Mb/s; Запись : разрешение до 6MP; HDD: 1 SATA3 до 6Тб; декодирование: 4ch х 1080Р; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 100Mb; USB: 2 порта 2.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; P2P, ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Питание: DC 12В/2A/ 3Вт
	7 000 ₽

	DHI-NVR2108-S2
	Видеорегистратор IP 8-ми канальный 6MP; Входящий поток на запись: до 80Mb/s; Запись : разрешение до 6MP; HDD: 1 SATA3 до 6Тб; декодирование: 4ch х 1080Р; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 100Mb; USB: 2 порта 2.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; P2P, ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Питание: DC 12В/ 10Вт
	6 000 ₽

	16-ти канальные IP видеорегистраторы
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	DHI-NVR4816-4KS2



	Видеорегистратор IP 16-ти канальный ; Входящий поток на запись: до 200Mb/s; Запись : разрешение до 8MP; HDD: 8 SATA3 до 48Тб; декодирование: 4ch x 1080P; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA, 1TV; Сеть: 2 порта 1000Mb; ESATA; USB:2 порт 2.0, 1 порта 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 16/4; P2P, ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Питание: AC100В~240В / 40Вт
	37 700 ₽

	DHI-NVR5416-16P-4KS2 
	Видеорегистратор IP 16-ти канальный 4K и H.265; Входящий поток на запись: до 320Mb/s; Запись : разрешение до 12MP; HDD: 4 SATA3 до 24Тб; 16 POE портов; декодирование: 4ch х 4K,16ch x 1080P; Видеовыходы: 2 HDMI, 1 VGA; Сеть: 2 порта 1000Mb; ESATA; USB:1 порт 2.0, 2 порта 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 16/6; P2P, ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Питание: AC100В~240В / 17,5Вт
	58 400 ₽

	DHI-NVR5416-4KS2
	Видеорегистратор IP 16-ти канальный 4K и H.265; Входящий поток на запись: до 320Mb/s; Запись : разрешение до 12MP; HDD: 4 SATA3 до 24Тб; декодирование: 4ch х 4K,16ch x 1080P; Видеовыходы: 2 HDMI, 1 VGA; Сеть: 2 порта 1Gb; ESATA; USB:1 порт 2.0, 2 порта 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 16/6; P2P, ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Размеры: 440mm×411.1mm×76mm; Питание: AC100В ~240В / 16,7Вт
	35 600 ₽

	DHI-NVR5216-16P-4KS2
	Видеорегистратор IP 16-ти канальный 4K и H.265; Входящий поток на запись: до 320Mb/s; Запись : разрешение до 12MP; HDD: 2 SATA3 до 12Тб; 16 POE портов; декодирование: 4ch х 4K, 16ch x 1080P; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порта 1000Mb; USB: 1 порт 2.0, 1 порт 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 4/2; P2P, ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Питание: AC100В~240В / 15,2Вт
	37 700 ₽

	DHI-NVR4216-16P-4KS2
	Видеорегистратор IP 16-ти канальный с поддержкой PoE; Входящий поток на запись: до 200Mb/s; Поддержка H.265/H.264; Запись : разрешение до 8MP; HDD: 2 SATA3 до 12Тб; 16 POE портов; декодирование: 8ch x 1080P; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 1000Mb; USB: 1 порт 2.0, 1 порта 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 4/2; P2P, ONVIF; Поддержка: iOS, Android; Питание: AC100В~240В / 20Вт
	29 600 ₽

	DHI-NVR4216-8P-4K
	Видеорегистратор IP 16-ти канальный 4K с 8 РОЕ портами; Входящий поток на запись: до 200Mb/s; Запись : разрешение до 8MP; HDD: 2 SATA3 до 12Тб; 8 POE портов; декодирование: 4ch х 4MP,8ch x 1080P; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 1000Mb; USB: 1 порт 2.0, 1 порт 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 4/2; P2P, ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Питание: AC100В~240В/9.6Вт
	28 300 ₽

	DHI-NVR5216-4KS2
	Видеорегистратор IP 16-ти канальный 4K и H.265; Входящий поток на запись: до 320Mb/s; Запись : разрешение до 12MP; HDD:2 SATA3 до 12Тб; декодирование: 4ch х 4K, 16ch x 1080P; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порта 1000Mb; USB: 1 порт 2.0, 1 порт 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 4/2; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Питание: DC12В/ 9.5Вт
	24 500 ₽

	DHI-NVR4216-4KS2
	Видеорегистратор IP 16-ти канальный ; Входящий поток на запись: до 200Mb/s; Поддержка H.265/H.264; Запись : разрешение до 8MP; HDD: 2 SATA3 до 12Тб; 16 POE портов; декодирование: 8ch x 1080P; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 1000Mb; USB: 1 порт 2.0, 1 порта 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 4/2; P2P, ONVIF; Поддержка: iOS, Android; Питание: DC12В/ 6,9Вт
	16 400 ₽

	DHI-NVR4116HS-4KS2
	Видеорегистратор IP 16-ти канальный 4K; Входящий поток на запись: до 80Mb/s; Запись : разрешение до 8MP; HDD: 1 SATA3 до 6Тб; декодирование: 4ch х 4MP, 8ch x 1080P; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 100Mb; USB: 2 порта 2.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; P2P, ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Питание: DC12В
	11 700 ₽
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	32-х и 64-х канальные IP видеорегистраторы




	DHI-NVR5864-4KS2
	Видеорегистратор IP 64-х канальный 4K и H.265; Входящий поток на запись: до 320Mb/s; Запись : разрешение до 12MP; HDD: 8 SATA3 до 48Тб; декодирование: 4ch х 4K, 16ch x 1080P; Видеовыходы: 2 HDMI, 1 VGA; Сеть: 2 порта 1000Mb; ESATA; USB: 2 порта 2.0, 2 порта 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 16/6; P2P, ONVIF, Raid 0/1/5/6/10; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Питание: AC100В~240В / 16,7Вт
	73 500 ₽

	DHI-NVR5832-4KS2
	Видеорегистратор IP 32-х канальный 4K и H.265; Входящий поток на запись: до 320Mb/s; Запись : разрешение до 12MP; HDD: 8 SATA3 до 48Тб; декодирование: 4ch х 4K,16ch x 1080P; Видеовыходы: 2 HDMI, 1 VGA; Сеть: 2 порта 1Gb; ESATA; USB:2 порта 2.0, 2 порта 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 16/6; P2P, ONVIF, Raid 0/1/5/6/10; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Питание: AC100В~240В / 16,7Вт
	66 000 ₽

	DHI-NVR5432-4KS2
	Видеорегистратор IP 32-х канальный 4K и H.265; Входящий поток на запись: до 320Mb/s; Запись : разрешение до 12MP; HDD: 4 SATA3 до 24Тб; декодирование: 4ch х 4K,16ch x 1080P; Видеовыходы:2 HDMI, 1 VGA; Сеть: 2 порта 1000Mb; ESATA; USB:1 порт 2.0, 2 порта 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 16/6; P2P, ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Питание: AC100В~240В / 16,7Вт
	40 500 ₽

	DHI-NVR5232-16P-4KS2
	Видеорегистратор IP 32-х канальный 4K и H.265; Входящий поток на запись: до 320Mb/s; Запись : разрешение до 12MP; HDD: 2 SATA3 до 12Тб; 16 POE портов; декодирование: 4ch х 4K, 16ch x 1080P; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порта 1000Mb; USB: 1 порт 2.0, 1 порта 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 4/2; P2P, ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Питание: AC100В~240В / 15.2Вт
	37 700 ₽

	DHI-NVR5232-4KS2
	Видеорегистратор IP 32-х канальный 4K и H.265; Входящий поток на запись: до 320Mb/s; Запись : разрешение до 12MP; HDD:2 SATA3 до 12Тб; декодирование: 4ch х 4K, 16ch x 1080P; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порта 1000Mb; USB: 1 порт 2.0, 1 порт 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 4/2; P2P, ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Питание: DC12В/  9.5Вт
	27 300 ₽
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	DHI-NVR4232-4KS2



	Видеорегистратор IP 32-х канальный H.265/H.264 и 4K; Входящий поток на запись: до 200Mb/s; Запись : разрешение до 8MP; HDD: 2 SATA3 до 12Тб; декодирование: 2ch х до 4K, 8ch x 1080P; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 1000Mb; USB: 1 порт 2.0, 1 порт 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 4/2; P2P, ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Питание: DC12В/ 6.9Вт
	22 100 ₽
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