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	Модель
	Краткое описание
	Цена

	[bookmark: _GoBack]DS-2CD2023G0-I (2.8mm)
	2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м 1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 2.8мм; угол обзора 103°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG; тройной поток; 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI, слот для microSD до 128Гб; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 25%/PoE(802.3af); 6Вт макс; -40 °C...+60 °C; IP67; вес 0.42кг.
	12 390 ₽

	DS-2CD2023G0-I (4mm)
	2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м 1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 4мм; угол обзора 86°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG; тройной поток; 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI, слот для microSD до 128Гб; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 25%/PoE(802.3af); 6Вт макс; -40 °C...+60 °C; IP67; вес 0.42кг.
	12 390 ₽

	DS-2CD2023G0-I (6mm)
	2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м 1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 6мм; угол обзора 54°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG; тройной поток; 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI, слот для microSD до 128Гб; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 25%/PoE(802.3af); 6Вт макс; -40 °C...+60 °C; IP67; вес 0.42кг.
	12 390 ₽

	DS-2CD2023G0-I (8mm)
	2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м 1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 8мм; угол обзора 43°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG; тройной поток; 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI, слот для microSD до 128Гб; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 25%/PoE(802.3af); 6Вт макс; -40 °C...+60 °C; IP67; вес 0.42кг.
	12 390 ₽

	DS-2CD2123G0-IS (2.8mm)
	2Мп уличная купольная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м 1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 2.8мм; угол обзора 114°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG; тройной поток; 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; слот для microSD до 128Гб; аудиовход/выход 1/1; тревожные вход/выход 1/1; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 25%/PoE(802.3af); 6Вт макс; -40 °C...+60 °C; IP67; IK10; вес 0.61кг.
	12 390 ₽

	DS-2CD2123G0-IS (4mm)
	2Мп уличная купольная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м 1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 4мм; угол обзора 86°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG; тройной поток; 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; слот для microSD до 128Гб; аудиовход/выход 1/1; тревожные вход/выход 1/1; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 25%/PoE(802.3af); 6Вт макс; -40 °C...+60 °C; IP67; IK10; вес 0.61кг.
	12 390 ₽

	DS-2CD2123G0-IS (6mm)
	2Мп уличная купольная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м 1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 6мм; угол обзора 54°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG; тройной поток; 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; слот для microSD до 128Гб; аудиовход/выход 1/1; тревожные вход/выход 1/1; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 25%/PoE(802.3af); 6Вт макс; -40 °C...+60 °C; IP67; IK10; вес 0.61кг.
	12 390 ₽

	DS-2CD2123G0-IS (8mm)
	2Мп уличная купольная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м 1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 8мм; угол обзора 43°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG; тройной поток; 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; слот для microSD до 128Гб; аудиовход/выход 1/1; тревожные вход/выход 1/1; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 25%/PoE(802.3af); 6Вт макс; -40 °C...+60 °C; IP67; IK10; вес 0.61кг.
	12 390 ₽

	DS-2CD2123G0-IU (2.8mm)
	2Мп уличная купольная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м
1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 2.8мм; угол обзора 114°; механический ИК-фильтр; 0.028лк@F2.0; сжатие H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG; тройной поток; 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; слот для microSD до 128Гб; встроенный микрофон; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 25%/PoE(802.3af); 6.5Вт макс; -40 °C...+60 °C; IP66; IK10; вес 0.57кг.
	12 390 ₽

	DS-2CD2123G0-IU (4mm)
	2Мп уличная купольная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м
1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 4мм; угол обзора 86°; механический ИК-фильтр; 0.028лк@F2.0; сжатие H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG; тройной поток; 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; слот для microSD до 128Гб; встроенный микрофон; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 25%/PoE(802.3af); 6.5Вт макс; -40 °C...+60 °C; IP66; IK10; вес 0.57кг.
	12 390 ₽

	DS-2CD2123G0-IU (6mm)
	2Мп уличная купольная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м
1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 6мм; угол обзора 54°; механический ИК-фильтр; 0.028лк@F2.0; сжатие H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG; тройной поток; 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; слот для microSD до 128Гб; встроенный микрофон; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 25%/PoE(802.3af); 6.5Вт макс; -40 °C...+60 °C; IP66; IK10; вес 0.57кг.
	12 390 ₽

	DS-2CD2323G0-I (2.8mm)
	2Мп уличная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м 1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 2.8мм; угол обзора 114°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG; тройной поток; 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 25%/PoE(802.3af); 7.5Вт макс; -40 °C...+60 °C; IP67; вес 0.61кг.
	11 890 ₽

	DS-2CD2323G0-I (4mm)
	2Мп уличная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м 1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 4мм; угол обзора 86°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG; тройной поток; 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 25%/PoE(802.3af); 7.5Вт макс; -40 °C...+60 °C; IP67; вес 0.61кг.
	


	12 390 ₽




	DS-2CD2323G0-I (6mm)
	2Мп уличная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м 1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 6мм; угол обзора 54°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG; тройной поток; 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 25%/PoE(802.3af); 7.5Вт макс; -40 °C...+60 °C; IP67; вес 0.61кг.
	12 390 ₽

	DS-2CD2323G0-I (8mm)
	2Мп уличная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м 1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 6мм; угол обзора 43°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG; тройной поток; 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 25%/PoE(802.3af); 7.5Вт макс; -40 °C...+60 °C; IP67; вес 0.61кг.
	12 390 ₽

	DS-2CD2323G0-IU (2.8mm)
	2Мп уличная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м
1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 2.8мм; угол обзора 114°; механический ИК-фильтр; 0.028лк@F2.0; сжатие H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG; тройной поток; 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии;  слот для microSD до 128Гб; встроенный микрофон; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 25%/PoE(802.3af); 7.5Вт макс; -40 °C...+60 °C; IP66; вес 0.635кг.
	12 390 ₽

	DS-2CD2323G0-IU (4mm)
	2Мп уличная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м
1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 4мм; угол обзора 86°; механический ИК-фильтр; 0.028лк@F2.0; сжатие H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG; тройной поток; 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; слот для microSD до 128Гб; встроенный микрофон; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 25%/PoE(802.3af); 7.5Вт макс; -40 °C...+60 °C; IP66; вес 0.635кг.
	12 390 ₽

	DS-2CD2323G0-IU (6mm)
	2Мп уличная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м
1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 6мм; угол обзора 54°; механический ИК-фильтр; 0.028лк@F2.0; сжатие H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG; тройной поток; 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии;  слот для microSD до 128Гб; встроенный микрофон; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 25%/PoE(802.3af); 7.5Вт макс; -40 °C...+60 °C; IP66; вес 0.635кг.
	12 390 ₽

	DS-2CD2423G0-I (2.8mm)
	2Мп компактная IP-камера с EXIR-подсветкой до 10м  1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 2.8мм; угол обзора 103°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG; тройной поток; 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; слот для microSD до 128Гб; встроенные микрофон и динамик; тревожные вход/выход 1/1; PIR-датчик; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 10%/PoE(802.3af); 5Вт макс; -20 °C...+60 °C; вес 0.4кг.
	12 390 ₽

	DS-2CD2423G0-I (4mm)
	2Мп компактная IP-камера с EXIR-подсветкой до 10м  1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 4мм; угол обзора 86°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG; тройной поток; 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; слот для microSD до 128Гб; встроенные микрофон и динамик; тревожные вход/выход 1/1; PIR-датчик; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 10%/PoE(802.3af); 5Вт макс; -20 °C...+60 °C; вес 0.4кг.
	12 390 ₽

	DS-2CD2423G0-IW(W)
(2.8mm)
	2Мп компактная IP-камера с W-Fi и EXIR-подсветкой до 10м  1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 2.8мм; угол обзора 103°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG; тройной поток; 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; слот для microSD до 128Гб; встроенные микрофон и динамик; тревожные вход/выход 1/1; PIR-датчик; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 10%/PoE(802.3af); 5Вт макс; -20 °C...+60 °C; вес 0.4кг.
	11 890 ₽

	DS-2CD2423G0-IW
(4mm)(W)
	2Мп компактная IP-камера с W-Fi и EXIR-подсветкой до 10м  1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 4мм; угол обзора 86°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG; тройной поток; 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; слот для microSD до 128Гб; встроенные микрофон и динамик; тревожные вход/выход 1/1; PIR-датчик; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 10%/PoE(802.3af); 5Вт макс; -20 °C...+60 °C; вес 0.4кг.
	12 390 ₽

	DS-2CD2523G0-IS (2.8mm)
	2Мп уличная компактная IP-камера с EXIR-подсветкой до 10м  1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 2.8мм; угол обзора 114°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG; тройной поток; 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; слот для microSD до 128Гб; встроенный микрофон, 1 аудиовыход; тревожные вход/выход 1/1; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 25%/PoE(802.3af); 5Вт макс; -40 °C...+60 °C; IP67; IK08; вес 0.6кг.
	12 790 ₽

	DS-2CD2523G0-IS (4mm)
	2Мп уличная компактная IP-камера с EXIR-подсветкой до 10м  1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 4мм; угол обзора 86°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG; тройной поток; 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; слот для microSD до 128Гб; встроенный микрофон, 1 аудиовыход; тревожные вход/выход 1/1; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 25%/PoE(802.3af); 5Вт макс; -40 °C...+60 °C; IP67; IK08; вес 0.6кг.
	12 790 ₽

	DS-2CD2523G0-IS (6mm)
	2Мп уличная компактная IP-камера с EXIR-подсветкой до 10м  1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 6мм; угол обзора 54°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG; тройной поток; 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; слот для microSD до 128Гб; встроенный микрофон, 1 аудиовыход; тревожные вход/выход 1/1; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 25%/PoE(802.3af); 5Вт макс; -40 °C...+60 °C; IP67; IK08; вес 0.6кг.
	12 790 ₽

	DS-2CD2523G0-IWS (4mm)
	2Мп уличная компактная IP-камера с Wi-Fi и EXIR-подсветкой до 10м  1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 4мм; угол обзора 86°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG; тройной поток; 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; слот для microSD до 128Гб; встроенный микрофон, 1 аудиовыход; тревожные вход/выход 1/1; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 25%/PoE(802.3af); 5Вт макс; -40 °C...+60 °C; IP67; IK08; вес 0.6кг.
	13 590 ₽

	DS-2CD2523G0-IWS (6mm)
	2Мп уличная компактная IP-камера с Wi-Fi и EXIR-подсветкой до 10м  1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 6мм; угол обзора 54°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG; тройной поток; 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; слот для microSD до 128Гб; встроенный микрофон, 1 аудиовыход; тревожные вход/выход 1/1; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 25%/PoE(802.3af); 5Вт макс; -40 °C...+60 °C; IP67; IK08; вес 0.6кг.
	13 590 ₽

	DS-2CD2523G0-IWS (2.8mm) (D)
	2Мп уличная компактная IP-камера с Wi-Fi и EXIR-подсветкой до 10м  1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 2.8мм; угол обзора 114°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG; тройной поток; 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; слот для microSD до 128Гб; встроенный микрофон, 1 аудиовыход; тревожные вход/выход 1/1; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 25%/PoE(802.3af); 5Вт макс; -40 °C...+60 °C; IP67; IK08; вес 0.6кг.
	13 590 ₽

	DS-2CD2523G0-IWS (4mm) (D)
	2Мп уличная компактная IP-камера с Wi-Fi и EXIR-подсветкой до 10м  1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 4мм; угол обзора 86°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG; тройной поток; 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; слот для microSD до 128Гб; встроенный микрофон, 1 аудиовыход; тревожные вход/выход 1/1; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 25%/PoE(802.3af); 5Вт макс; -40 °C...+60 °C; IP67; IK08; вес 0.6кг.
	12 990 ₽

	DS-2CD2623G0-IZS (2.8-12mm)
	"2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 50м
1/2.8"" Progressive Scan CMOS; моторизированный вариообъектив 2.8-12мм; угол обзора 110°~31°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG; тройной поток; 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; слот для microSD до 128Гб; аудиовход/выход 1/1; тревожные вход/выход 1/1; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 25%/PoE(802.3af); 18Вт макс; -40 °C...+60 °C; IP67; IK10, вес 1.7кг.
	23 190 ₽

	DS-2CD2723G0-IZS (2.8-12mm)
	2Мп уличная купольная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м  1/2.8" Progressive Scan CMOS; моторизованный вариообъектив 2.8-12мм; угол обзора 110°~31°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG; тройной поток; 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; слот для microSD до 128Гб; аудиовход/выход 1/1; тревожные вход/выход 1/1; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 25%/PoE(802.3af); 12Вт макс; -40 °C...+60 °C; IP67; IK10; вес 1,4кг.
	23 190 ₽

	DS-2CD2H23G0-IZS (2.8-12mm)
	2Мп уличная купольная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м  1/2.8" Progressive Scan CMOS; вариообъектив 2.8-12мм; угол обзора 110°~31°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG; тройной поток; 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; слот для microSD до 128Гб; аудиовход/выход 1/1; тревожные вход/выход 1/1; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 25%/PoE(802.3af); 12.5Вт макс; -40 °C...+60 °C; IP67; IK10; вес 1,2кг.
	23 190 ₽

	 DS-2CD2821G0



	2Мп IP-камера в стандартном корпусе 1/2.7" Progressive Scan CMOS; крепление объектива C/CS; механический ИК-фильтр; 0.005лк@F1.2; сжатие H.265/H.264/MJPEG; двойной поток; 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR; BLC, ROI, обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; слот для microSD до 128Гб; встроенный микрофон, аудиовход/выход 1/1; тревожные вход/выход 1/1; 1Vp-p композитный выход (75 Ом/BNC); 1 RJ45 10M/100M Ethernet; AC24В/DC12В± 10%/PoE(802.3af); 6Вт макс; -10 °C...+60 °C; вес 0.7кг.
	19 890 ₽

	DS-2CD2821G0 (AC24V/DC12V)
	2Мп IP-камера в стандартном корпусе 1/2.7" Progressive Scan CMOS; крепление объектива C/CS; механический ИК-фильтр; 0.005лк@F1.2; сжатие H.265/H.264/MJPEG; двойной поток; 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR; BLC, ROI, обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; слот для microSD до 128Гб; встроенный микрофон, аудиовход/выход 1/1; тревожные вход/выход 1/1; 1Vp-p композитный выход (75 Ом/BNC); 1 RJ45 10M/100M Ethernet; AC24В/DC12В± 10%/PoE(802.3af); 6Вт макс; -10 °C...+60 °C; вес 0.7кг.
	20 790 ₽

	DS-2CD2T23G0-I5 (2.8mm)
	2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 50м  1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 2.8мм; угол обзора 114°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG; тройной поток; 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 25%/PoE(802.3af); 9.5Вт макс; -40 °C...+60 °C; IP67; вес 1.2кг.
	13 290 ₽

	DS-2CD2T23G0-I5 (4mm)
	2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 50м  1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 4мм; угол обзора 86°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG; тройной поток; 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 25%/PoE(802.3af); 9.5Вт макс; -40 °C...+60 °C; IP67; вес 1.2кг.
	13 290 ₽

	DS-2CD2T23G0-I5 (6mm)
	2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 50м  1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 6мм; угол обзора 30°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG; тройной поток; 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 25%/PoE(802.3af); 9.5Вт макс; -40 °C...+60 °C; IP67; вес 1.2кг.
	13 290 ₽

	DS-2CD2T23G0-I5 (8mm)
	2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 50м  1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 8мм; угол обзора 23°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG; тройной поток; 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 25%/PoE(802.3af); 9.5Вт макс; -40 °C...+60 °C; IP67; вес 1.2кг.
	13 290 ₽

	DS-2CD2T23G0-I8 (2.8mm)
	2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 80м  1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 2.8мм; угол обзора 114°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG; тройной поток; 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 25%/PoE(802.3af); 12.5Вт макс; -40 °C...+60 °C; IP67; вес 1.2кг.
	14 690 ₽

	DS-2CD2T23G0-I8 (4mm)
	2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 80м  1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 4мм; угол обзора 46°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG; тройной поток; 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 25%/PoE(802.3af); 12.5Вт макс; -40 °C...+60 °C; IP67; вес 1.2кг.
	14 690 ₽

	DS-2CD2T23G0-I8 (6mm)
	2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 80м  1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 6мм; угол обзора 30°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG; тройной поток; 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 25%/PoE(802.3af); 12.5Вт макс; -40 °C...+60 °C; IP67; вес 1.2кг.
	14 690 ₽

	DS-2CD2T23G0-I8 (8mm)
	2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 80м  1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 8мм; угол обзора 23°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG; тройной поток; 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 25%/PoE(802.3af); 12.5Вт макс; -40 °C...+60 °C; IP67; вес 1.2кг.
	14 690 ₽

	DS-2CD2027G2-LU(2.8mm)
	2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с LED-подсветкой до 40м и технологией AcuSense
1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 2.8мм; угол обзора 107°;  0.0005лк@F1.0; сжатиеH.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG; тройной поток; 1920 × 1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения 2.0, обнаружение пересечения линии и вторжения; захват лиц; слот для microSD до 256Гб; встроенный микрофон; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В±25%/PoE(802.3af); 8.5Вт макс; -40 °C...+60 °C; IP67; вес 0.68кг.
	12 490 ₽

	DS-2CD2027G2-LU(4mm)
	2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с LED-подсветкой до 40м и технологией AcuSense
1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 4мм; угол обзора 84°;  0.0005лк@F1.0; сжатиеH.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG; тройной поток; 1920 × 1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения 2.0, обнаружение пересечения линии и вторжения; захват лиц; слот для microSD до 256Гб; встроенный микрофон; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В±25%/PoE(802.3af); 8.5Вт макс; -40 °C...+60 °C; IP67; вес 0.68кг.
	12 490 ₽

	DS-2CD2027G2-LU(6mm) 
	2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с LED-подсветкой до 40м и технологией AcuSense
1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 6мм; угол обзора 55°;  0.0005лк@F1.0; сжатиеH.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG; тройной поток; 1920 × 1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения 2.0, обнаружение пересечения линии и вторжения; захват лиц; слот для microSD до 256Гб; встроенный микрофон; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В±25%/PoE(802.3af); 8.5Вт макс; -40 °C...+60 °C; IP67; вес 0.68кг.
	12 490 ₽

	DS-2CD2127G2-SU(2.8mm)
	2Мп уличная купольная IP-камера с технологией AcuSense
1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 2.8мм; угол обзора 107°;  0.0005лк@F1.0; сжатиеH.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG; тройной поток; 1920 × 1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения 2.0, обнаружение пересечения линии и вторжения; захват лиц; слот для microSD до 256Гб; встроенный микрофон; аудиовход/выход 1/1; тревожные вход/выход 1/1; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В±25%/PoE(802.3af); 6.5Вт макс; -40 °C...+60 °C; IP67, IK10; вес 0.57кг.
	12 490 ₽

	DS-2CD2127G2-SU(4mm)
	2Мп уличная купольная IP-камера с технологией AcuSense
1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 4мм; угол обзора 84°;  0.0005лк@F1.0; сжатиеH.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG; тройной поток; 1920 × 1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения 2.0, обнаружение пересечения линии и вторжения; захват лиц; слот для microSD до 256Гб; встроенный микрофон; аудиовход/выход 1/1; тревожные вход/выход 1/1; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В±25%/PoE(802.3af); 6.5Вт макс; -40 °C...+60 °C; IP67, IK10; вес 0.57кг.
	12 490 ₽

	DS-2CD2327G2-LU(2.8mm)
	2Мп уличная купольная IP-камера с LED-подсветкой до 30м и технологией AcuSense
1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 2.8мм; угол обзора 107°; 0.0005лк@F1.0; сжатие H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG; тройной поток; 1920 × 1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения 2.0, обнаружение пересечения линии и вторжения; захват лиц; слот для microSD до 256Гб; встроенный микрофон; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 25%/PoE(802.3af); 7.6Вт макс; -40 °C...+60 °C; IP67; вес 0.7кг.
	12 490 ₽

	DS-2CD2327G2-LU(4mm)
	2Мп уличная купольная IP-камера с LED-подсветкой до 30м и технологией AcuSense
1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 4мм; угол обзора 84°; 0.0005лк@F1.0; сжатие H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG; тройной поток; 1920 × 1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения 2.0, обнаружение пересечения линии и вторжения; захват лиц; слот для microSD до 256Гб; встроенный микрофон; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 25%/PoE(802.3af); 7.6Вт макс; -40 °C...+60 °C; IP67; вес 0.7кг.
	12 490 ₽

	DS-2CD2327G2-LU(6mm)
	2Мп уличная купольная IP-камера с LED-подсветкой до 30м и технологией AcuSense
1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 6мм; угол обзора 55°; 0.0005лк@F1.0; сжатие H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG; тройной поток; 1920 × 1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения 2.0, обнаружение пересечения линии и вторжения; захват лиц; слот для microSD до 256Гб; встроенный микрофон; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 25%/PoE(802.3af); 7.6Вт макс; -40 °C...+60 °C; IP67; вес 0.7кг.
	12 490 ₽

	DS-2CD2T27G2-L (2.8mm)
	2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с LED-подсветкой до 60м и технологией AcuSense
1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 2.8мм; угол обзора 107°;  0.0005лк@F1.0; сжатиеH.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG; тройной поток; 2688 × 1520@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения 2.0, обнаружение пересечения линии и вторжения; захват лиц; слот для microSD до 256Гб; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В±25%/PoE(802.3af); 10.5Вт макс; -40 °C...+60 °C; IP67; вес 1.21кг.
	14 690 ₽

	DS-2CD2T27G2-L (4mm)
	2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с LED-подсветкой до 60м и технологией AcuSense
1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 4мм; угол обзора 84°;  0.0005лк@F1.0; сжатиеH.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG; тройной поток; 2688 × 1520@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения 2.0, обнаружение пересечения линии и вторжения; захват лиц; слот для microSD до 256Гб; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В±25%/PoE(802.3af); 10.5Вт макс; -40 °C...+60 °C; IP67; вес 1.21кг.
	14 690 ₽

	DS-2CD2T27G2-L (6mm) 
	2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с LED-подсветкой до 60м и технологией AcuSense
1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 6мм; угол обзора 55°;  0.0005лк@F1.0; сжатиеH.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG; тройной поток; 2688 × 1520@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения 2.0, обнаружение пересечения линии и вторжения; захват лиц; слот для microSD до 256Гб; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В±25%/PoE(802.3af); 10.5Вт макс; -40 °C...+60 °C; IP67; вес 1.21кг.
	14 690 ₽

	DS-2CD2023G0E-I (2.8mm)
	2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с ИК-подсветкой до 30м 1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 2.8мм; угол обзора 114°; Цвет: 0.01 лк @(F2.0, AGC вкл); Ч/б: 0.001 лк @(F1.2, AGC вкл), 0.0028 лк @(F2.0, AGC вкл), 0 лк с ИК-подсветкой; сжатие: 265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG; 1920×1080@30к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; Пересечение линии, обнаружение вторжения; 1 RJ45 auto 10/100M порт Ethernet; DC12В± 25%/PoE(802.3af, класс 3); 5.5Вт макс; -40 °C...+60 °C; IP67; вес 0.350кг.
	7 190 ₽

	DS-2CD2123G0E-I (2.8mm)
	2Мп уличная купольная IP-камера с ИК-подсветкой до 30м 1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 2.8мм; угол обзора 115°;  Цвет: 0.01 лк @(F2.0, AGC вкл); Ч/б: 0.001 лк @(F1.2, AGC вкл), 0.0028 лк @(F2.0, AGC вкл), 0 лк с ИК-подсветк; сжатие: 265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG; 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, детектор саботажа, разрыв сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный вход, переполнение накопителя, ошибка накопителя; слот для microSD/microSDHC/microSDXC до 128Гб; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 25%/PoE(802.3af, класс 3); 6.5 Вт макс; 0.2 до 0.1А; -40 °C...+60 °C; IP67; IK10; вес 0.497кг.
	7 190 ₽

	DS-2CD2125G0-IMS (2.8mm)
	2Мп уличная купольная IP-камера с ИК-подсветкой до 30м 1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 2.8 мм; угол обзора 52°; механический ИК-фильтр; 0.009 лк @ (F1.6, AGC вкл.), 0 лк с ИК; 12 В DC, 0,6 А, макс. 7 Вт;
PoE (802.3af, 36 — 57 В), 0,3 — 0,2 A, макс. 8,5 Вт
	15 390 ₽

	DS-2CD2125G0-IMS (4mm)
	2Мп уличная купольная IP-камера с ИК-подсветкой до 30м 1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 4мм; угол обзора 52°; механический ИК-фильтр; 0.009 лк @ (F1.6, AGC вкл.), 0 лк с ИК; 12 В DC, 0,6 А, макс. 7 Вт;
PoE (802.3af, 36 — 57 В), 0,3 — 0,2 A, макс. 8,5 Вт
	15 390 ₽

	DS-2CD2125G0-IMS (6mm)
	2Мп уличная купольная IP-камера с HDMI выходом и EXIR-подсветкой до 30м
1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 6мм; угол обзора 52°; механический ИК-фильтр; 0.009лк@F1.6; сжатие H.265/H.264/MJPEG; тройной поток; 1920×1080@50к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI, HLC; Smart видеоаналитика; слот для micro SD до 128Гб; аудиовход/выход 1/1; тревожные вход/выход 1/1; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; HDMI выход; DC12В± 25%/PoE(802.3af); 7Вт макс; -40 °C...+60 °C; IK10; вес 0.52кг.
	15 390 ₽

	DS-2CD2027G1-L (4mm)
	2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с LED-подсветкой до 30м
1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 4мм; угол обзора 112°; механический ИК-фильтр; 0.0035лк@F1.0; сжатие H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG; тройной поток; 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; слот для microSD до 256Гб; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 20%/PoE(802.3af); 6.5Вт макс; -40 °C...+60 °C; IP67; вес 0.68кг.
	11 742 ₽

	DS-2CD2023IV-I
	2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с ИК-подсветкой до 30м
Поддержка облачного сервиса Ivideon
Просмотр видео в любом веб-браузере
Мобильные приложения для просмотра видео iOS, Android
Надежное шифрование передаваемых данных при подключении к облачному сервису Ivideon
	11 890 ₽
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